2024年沙湾市学生校服产品质量监督

抽查实施细则

本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等，适用沙湾市市场监督管理局组织的学生校服产品质量监督抽查。

**1 抽样方法**

抽样型号或规格：根据产品的销售单元（件、条），以随机抽样的方式，在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取同一批次相同款式（货号或款号）、相同花型和相同颜色的产品，随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表 1 抽样数量

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产 品  | 抽样样品数量 | 检验样品数量 | 备样样品数量 |
| 中小学生校服（包 括校服夏装、春秋 装、冬装） | 4 件/条 | 2 件/条 | 2 件/条 |

注：如样品规格抽样数量过小，不满足检验取样要求，可适当增加抽样数量，但不得超过检验的合理需要。

**2 检验依据**

表 2 学生校服检验项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 单项判定依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检验方法标准 |
| 1 | 纤维含量 | 明示纤维成分及含量 GB/T29862-2013GB/T31888-2015 | 推荐性 | FZ/T01057.2～4-2007GB/T2910（所有部分）FZ/T01026-2017FZ/T01095-2002FZ/T01101-2008GB/T 29862-2013 |
| 2 | 甲醛含量  | GB/T31888-2015  | 推荐性  | GB/2912.1-2009 |
| 3 | 耐汗渍色牢度 （耐酸、耐碱）  | GB/T31888-2015  | 推荐性 | GB/T3922-2013 |
| 4 | 耐干摩擦色牢度  | GB/T31888-2015 | 推荐性 | GB/T3920-2008 |
| 5 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T31888-2015 | 推荐性  | GB/T3920-2008 |
| 6 | 耐水色牢度  | GB/T31888-2015  | 推荐性 | GB/T5713-2013 |
| 7 | 耐皂洗色牢度 | GB/T31888-2015  | 推荐性  | GB/T3921-2008 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**3 判定规则**

3.1 依据标准

GB/T31888-2015

中小学生校服

GB/T29862-2013

纺织品 纤维含量的标识

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目

未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为

被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判

定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的

推荐性标准要求时，该项目不参与判定。